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45 Jahre BAVARIA Leitern: Mauderer Alutechnik präsentiert Premium-Stufenleitern für den Bau
Bis zu 20 Jahre Garantie bietet der Allgäuer Leitern-Spezialist auf seine BAVARIA Leitern. Sie sind extrem robust und langlebig. Durch ihre geschraubte Holm-Sprossen-Verbindung können sie bei Bedarf einfach repariert werden. Da die TRBS 2121 Teil 2 für Arbeiten auf Leitern eine Stufe oder Plattform vorschreibt, steigt im Profi-Bereich die Nachfrage nach Stufen-Leitern. Im BAVARIA Sortiment gibt es hierzu gleich drei neue Typen: Anlegeleiter, Stehleiter und eine innovative Mehrzweckleiter.
Die aktuelle TRBS 2121 Teil 2 regelt die gewerbliche Nutzung von Leitern in Deutschland. Dient eine Leiter als Arbeitsplatz, dann muss der Nutzer mit beiden Beinen auf einer Plattform oder auf einer mindestens 80 mm tiefen Stufe stehen. 
Die innovative BAVARIA Stufen-Mehrzweckleiter ist Stehleiter, Anlegeleiter und Schiebeleiter in einem. Sie besteht aus je einem Leiterschenkel mit Sprossen und mit Stufen. So kann bei der Nutzung als Stehleiter auf dem Stufen-Schenkel bequem und sicher gearbeitet werden. Als Anlege- und Schiebeleiter genutzt, kann die Hybrid-Leiter einfach auf die gewünschte Arbeitshöhe ausgefahren werden. Der untere Leiterteil mit Sprossen dient jetzt als Aufstieg, der obere mit Stufen dient zum Arbeiten – konform zur TRBS 2121-2. Die geschraubte Holm-Stufen Verbindung mit 100 mm hohen Ovalholm macht die BAVARIA Stufenleitern extrem robust und somit ideal für die raue Baustellen-Umgebung. Die gebogene Standverbreiterung bietet der frei stehenden Leiter gute Kipp-Stabilität und Bodenfreiheit - auch auf unebenem Untergrund. 
Eine weitere Neuheit ist die solide Anlegeleiter mit geschraubten Stufen. Auch sie ist mit geschraubten und stark profilierten Stufen ausgestattet. Bis 3 Meter Länge steht dieser Leiterntyp auf rutschfesten Sicherheits-Keilfüßen, die durchlaufende Kabel vor Verklemmen schützen. Die längeren Varianten besitzen zur Stabilisierung eine Standverbreiterung, die optional auch als kompakte Klapp-Traverse lieferbar ist.
Abgerundet wird das TRBS-Sortiment durch zwei neue Stufen-Stehleitern: Die superleichte Bauleiter mit 90 mm tiefen Stufen, verfügbar bis 2 Meter Länge. Sie ist ein leichtgewichtiger stabiler Begleiter für Installations-Arbeiten. 
Der zweite Typ ist bis 3,4 m Länge als massive BAVARIA Ausführung mit geschraubten Stufen erhältlich. Durch die ausgeprägt konische Ausführung ist keine Standverbreiterung nötig. Sie steht extrem stabil auf Keilfüßen, auch hier wird ein Einklemmen von Kabeln verhindert. 
Alle drei Typen entsprechen dem aktuellen Stand der Normung, sind also geprüft und zugelassen nach DIN EN 131.
[bookmark: _GoBack]Auch für die neuen Typen ist umfangreiches Sicherheits-Zubehör erhältlich wie Fuß-Spitzen, eine  Fuß-Verlängerung oder Rollen zum bequemen Transport der Leitern.
